RemoteTX Einstellungen
	Menü
	Einstellung
	Bemerkung

	031 CAT RATE
	38400
	Schnellere Kommunikation mit RemoteTX. (remotetx.net)

	036 TX TOT
	3 Min
	Sicherheitsabschaltung bei Verbindungsverlust. (remotetx.net)

	142 VOX SELECT
	DATA
	Damit die Sprache vom USB-Audio (RemoteTX) und nicht vom Mikrofon kommt. (remotetx.net)



Kontrollieren:
	Menü
	Einstellung

	109 DATA MOD
	USB

	110 DATA PTT SELECT
	DTR oder RTS (bei RemoteTX meist nicht kritisch, da CAT verwendet wird)

	111 DATA PORT SELECT
	USB

	112 DATA OUT LEVEL
	ca. 50 (40–70 ist üblich)



Wieder Normalbetrieb:
Menü 142 – VOX SELECT
· Für RemoteTX: DATA 
· Für normalen SSB-Betrieb mit dem Handmikrofon: MIC


FT-991A – RemoteTX Schnellübersicht (OE3SHB)
1. Einmalig einstellen
	Menü
	Wert
	Bemerkung

	031
	CAT RATE = 38400
	Schnellere CAT-Kommunikation

	036
	TX TOT = 3 Min
	Sicherheit bei Verbindungsverlust

	142
	VOX SELECT = DATA
	USB-Audio statt Mikrofon für VOX



2. DATA-Einstellungen prüfen
	Menü
	Wert

	109
	DATA MOD = USB

	111
	DATA PORT SELECT = USB

	112
	DATA OUT LEVEL = 50 (ca. 40–70)



3. RemoteTX
Nach dem Verbinden:
☐ FT-991A einschalten (oder über RemoteTX einschalten)
☐ USB-0 auswählen
☐ FT-991A auswählen
☐ USB Audio Codec auswählen
☐ Start / Restart Audio anklicken
☐ Browser-Mikrofon erlauben 

4. Funktionstest
· ✔ Frequenzwechsel funktioniert 
· ✔ S-Meter reagiert 
· ✔ PTT schaltet 
· ✔ ALC schlägt bei Sprache leicht aus 
· ✔ Gegenstation hört Sprache 

5. Für den normalen Betrieb
Wenn du wieder mit dem Handmikrofon arbeiten möchtest:
Menü 142 → VOX SELECT → MIC
Alle anderen Einstellungen können normalerweise so bleiben. 

